0000000000000000 c4                              db 0xc4 (0x80000031)
0000000000000001 e2c1                            LOOP      0xffffffffffffffc4
        DSIZE: 64, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: I86, Ins cat: COND_BR, CET tracked: no
        FLAGS access
                Entire register
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: yes, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  R-,  Type:     Offset, Size:  8, RawSize:  1, Encoding: D
        Operand: 1, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  8, RawSize:  8, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  8, RegId: 1, RegCount: 1
        Operand: 2, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  8, RawSize:  8, Encoding: S, RegType:               IP, RegSize:  8, RegId: 0, RegCount: 1
        Operand: 3, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  8, RawSize:  8, Encoding: S, RegType:            Flags, RegSize:  8, RegId: 0, RegCount: 1

0000000000000003 91                              XCHG      eax, ecx
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: I86, Ins cat: DATAXFER, CET tracked: no
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: yes, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1
        Operand: 1, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: O, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 1, RegCount: 1

0000000000000004 94                              XCHG      eax, esp
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: I86, Ins cat: DATAXFER, CET tracked: no
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: yes, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1
        Operand: 1, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: O, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 4, RegCount: 1

0000000000000005 fb                              STI
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: I86, Ins cat: FLAGOP, CET tracked: no
        FLAGS access
                IF: 1, 
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: yes, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  RW,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:            Flags, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1

0000000000000006 0010                            ADD       byte ptr [rax], dl
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: I86, Ins cat: ARITH, CET tracked: no
        FLAGS access
                CF: m, PF: m, AF: m, ZF: m, SF: m, OF: m, 
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: yes, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: yes
                HLE: yes, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  RW,  Type:     Memory, Size:  1, RawSize:  1, Encoding: M, 
                Segment: 3, Base: 0, 
        Operand: 1, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  1, RawSize:  1, Encoding: R, RegType:  General Purpose, RegSize:  1, RegId: 2, RegCount: 1
        Operand: 2, Acc:  -W,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:            Flags, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1

0000000000000008 0000                            ADD       byte ptr [rax], al
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: I86, Ins cat: ARITH, CET tracked: no
        FLAGS access
                CF: m, PF: m, AF: m, ZF: m, SF: m, OF: m, 
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: yes, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: yes
                HLE: yes, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  RW,  Type:     Memory, Size:  1, RawSize:  1, Encoding: M, 
                Segment: 3, Base: 0, 
        Operand: 1, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  1, RawSize:  1, Encoding: R, RegType:  General Purpose, RegSize:  1, RegId: 0, RegCount: 1
        Operand: 2, Acc:  -W,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:            Flags, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1

