

MCU_FLASH_S_ORIGIN =  0x0C000000;
MCU_FLASH_ORIGIN =  0x08000000;
MCU_FLASH_SIZE =  4M;

MCU_SRAM1 = 0x30000000;
MCU_SRAM1_SIZE =  768K;
MCU_SRAM2 = 0x300C0000;
MCU_SRAM2_SIZE =  64K;
MCU_SRAM3 = 0x300D0000;
MCU_SRAM3_SIZE =  832K;
MCU_SRAM4 = 0x38000000;
MCU_SRAM4_SIZE =  16K;
MCU_SRAM5 = 0x301A0000;
MCU_SRAM5_SIZE =  832K;
MCU_SRAM6 = 0x30270000;
MCU_SRAM6_SIZE =  0K ;
