0000000000000000 0f01d8                          VMRUN
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1

0000000000000003 0f01d9                          VMMCALL
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM on: yes, SMM off: yes, SGX on: yes, SGX off: yes, TSX on: yes, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: yes, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no

0000000000000006 f30f01d9                        VMGEXIT
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: yes, R2: yes, R3: yes
                Real: yes, V8086: yes, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM on: yes, SMM off: yes, SGX on: yes, SGX off: yes, TSX on: yes, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: yes, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no

000000000000000A 0f01da                          VMLOAD
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1

000000000000000D 0f01db                          VMSAVE
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no

0000000000000010 0f01dc                          STGI
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no

0000000000000013 0f01dd                          CLGI
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no

0000000000000016 0f01de                          SKINIT
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1

0000000000000019 0f01df                          INVLPGA
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: SVM, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: ecx, bit: 2
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: no, Long: yes
                SMM on: no, SMM off: yes, SGX on: no, SGX off: yes, TSX on: no, TSX off: yes
                VMXRoot: yes, VMXNonRoot: no, VMXRoot SEAM: yes, VMXNonRoot SEAM: no, VMX off: no
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1
        Operand: 1, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 1, RegCount: 1

