0000000000000000 0f01fe                          INVLPGB
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: INVLPGB, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: edx, bit: 24
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: no, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no
        Operand: 0, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 0, RegCount: 1
        Operand: 1, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 1, RegCount: 1
        Operand: 2, Acc:  R-,  Type:   Register, Size:  4, RawSize:  4, Encoding: S, RegType:  General Purpose, RegSize:  4, RegId: 2, RegCount: 1

0000000000000003 0f01ff                          TLBSYNC
        DSIZE: 32, ASIZE: 64, VLEN: -
        ISA Set: INVLPGB, Ins cat: SYSTEM, CET tracked: no
        CPUID leaf: 0x80000001, reg: edx, bit: 24
        Valid modes
                R0: yes, R1: no, R2: no, R3: no
                Real: no, V8086: no, Prot: yes, Compat: yes, Long: yes
                SMM: yes, SGX: no, TSX: yes, VMXRoot: yes, VMXNonRoot: yes
        Valid prefixes
                REP: no, REPcc: no, LOCK: no
                HLE: no, XACQUIRE only: no, XRELEASE only: no
                BND: no, BHINT: no, DNT: no

